Vodní tok Loučka v k. ú. Poličná ř.km. 0,500 – 1,130

* Jedná se o sečení v intravilánu obce Poličná, v ř. km. 0,500 – 1,130 včetně likvidace jednoletých výmladků.
* ruční sečení obou břehů
* mulčování s ponecháním travní hmoty
* koryto lichoběžníkového tvaru, svahy 1:1,5, cca 3-4 m + 1 m za břehovou hranou

Termín realizace: **2x ročně, první pokos do 15. 6. a druhý pokos do 15. 9.**

Doporučené strojní vybavení: křovinořez a dle vybavení zhotovitele

**Celková plocha sečení cca 4 300m2**

Technický dozor akce: **Mgr. Pavel Sušeň,** [**susen@pmo.cz**](susen@pmo.cz)**, +420 602 581 855**

Pozemky PM: 2085/4, 2085/5, 2085/3







