KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy kupujícího: č. smlouvy prodávajícího:

Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Kupující:** | **Povodí Vltavy, státní podnik** |
| sídlo: | Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| zápis v obchodním rejstříku: | Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  |
| statutární orgán: | RNDr. Petr Kubala, generální ředitel |
| oprávněn k jednání ve věcech smluvních: | Ing. Jan Střeštík, ředitel sekce provozní |
| oprávněn k jednání ve věcech technických: | [bude doplněno před uzavřením smlouvy, včetně kontaktních údajů] |
| IČO: | 70889953 |
| DIČ: | CZ70889953 |
| bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| číslo účtu: | 1487015064/2700 |
| telefon: | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| e-mail: | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| ID datové schránky: | gg4t8hf |
| (dále jen „kupující“) |  |
|  |  |
| a |  |
|  |  |
| **Prodávající:** | **………………………** |
| sídlo: | ……………………… |
| zápis v obchodním rejstříku: | ……………………… |
| oprávněn k podpisu smlouvy: | ……………………… |
| oprávněn k jednání ve věcech smluvních: | ……………………… |
| oprávněn k jednání ve věcech technických: | ……………………… |
| IČO: | ……………………… |
| DIČ: | ……………………… |
| bankovní spojení: | ……………………… |
| číslo účtu: | ……………………… |
| korespondenční adresa | ……………………… |
| telefon: | ……………………… |
| e-mail: | ……………………… |
| ID datové schránky: | ……………………… |
| (dále jen „prodávající“) |  |

1. Účel a předmět smlouvy, odpovědné plnění předmětu smlouvy
	1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem **„Nákup traktorů (rok 2025)“** (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
	2. Předmětem této smlouvy je dodávka 3 ks kolových traktorů včetně požadované výbavy a příslušenství (dále jen „předmět koupě“). Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu smlouvy je předvedení a vyzkoušení předmětu koupě a poskytnutí dalších dodávek a činností za podmínek sjednaných v této smlouvě.
	3. Předmět koupě je tvořen následujícími částmi (položkami plánu):
* 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č.48),
* 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č.42),
* 1 ks kolového traktoru včetně příslušenství (položka plánu č.55).
	1. Předmět koupě musí být dodán nový, nepoužitý, plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky pro jeho řádné provozování a užívání stanovené právními předpisy v České republice a Evropské unie, zejména musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Kupující musí být prvním vlastníkem (nepřihlíží se k předchozímu vlastnictví výrobce, prodávajícího, případně jiných osob účastnících se dodavatelského řetězce) a prvním uživatelem předmětu koupě. Kupující musí být dále prvním vlastníkem z hlediska registrace všech předmětu koupě v registru vozidel, a to jak v České republice, tak v jakékoliv obdobě registru vozidel v Evropské unii i dalších zemích mimo Evropskou unii.
	2. Předmět koupě splňuje následující podmínky:
* ke každé části předmětu koupě bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
* pro každou část předmětu koupě je plně garantována dostupnost servisních služeb a servisu v České republice.
	1. Plnění předmětu smlouvy dále zahrnuje:
		1. dopravu každé části předmětu koupě na místo předání a převzetí,
		2. montáž všech výbav dle požadované technické specifikace,
		3. zprovoznění každé části předmětu koupě,
		4. proškolení obsluhy každé části předmětu koupě kupujícího (v rozsahu min. 1 dne, a to vždy v den a místě předání a převzetí).
	2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje dodaný předmět koupě převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu ve výši uvedené v odst. 2.1 této smlouvy a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy.
	3. Prodávající podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky prodávajícího podané v rámci Veřejné zakázky. Kupující je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je‑li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího.
	4. Prodávající podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky prodávajícího podané v rámci Veřejné zakázky. Kupující je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je prodávající povinen změnit poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro změnu poddodavatelů, je prodávající povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností prodávajícího; prodávající v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a kupující je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. Takovou změnu je prodávající povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může prodávajícího vyzvat kupující. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy kupujícího. Kupující je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
		1. budou proti prodávajícímu nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
		2. prodávající odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího podle tohoto odstavce.
1. Kupní cena
	1. Kupní cena je sjednána podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka plánu** | **Značka/Typ/Model** | **Cena za 1 ks****(v Kč bez DPH)** | **Počet ks** |
| PP č. 48 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č. 1. PP č. 48 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č. 2. PP č. 48 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| PP č. 42 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č. 1. PP č. 42 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č. 2. PP č. 42 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č. 3. PP č. 42 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č.1. k přísl. č.3 PP č.42 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| PP č. 55 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č. 1. PP č. 55 | **………………………** | **………………………** | 1 |
| Přísl. č. 2. PP č. 55 | **………………………** | **………………………** | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CENA CELKEM (v Kč bez DPH)** | **………………………** |

* 1. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za kterou je považován den předání a převzetí každé části předmětu koupě, uvedený v protokolu o předání a převzetí.
	2. Kupní cena podle odst. 2.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a závaznou po dobu plnění předmětu smlouvy.
	3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího za řádné dodání, předvedení, vyzkoušení a předání předmětu koupě kupujícímu, a jakékoli jiné výdaje, úhrady či náklady prodávajícího, které jsou nutné pro splnění všech závazků prodávajícího specifikovaných nebo přiměřeně odvoditelných z této smlouvy.
1. Platební podmínky
	1. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě faktur vystavených prodávajícím zvlášť pro každou část předmětu koupě včetně jejího příslušenství po protokolárním převzetí části předmětu koupě kupujícím. Výše fakturovaných částek za část předmětu koupě musí odpovídat částkám uvedeným v odst. 2.1 této smlouvy. Platebním dokladem je faktura.
	2. Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a v souladu s § 435 občanského zákoníku. Kromě toho se ujednává, že faktura musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího. Přílohou každé faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí příslušné části předmětu koupě.
	3. Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný platební a daňový doklad a kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury kupujícímu ve formátu \*.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.
	4. Splatnost každé faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení kupujícímu ve formátu \*.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.
	5. Je-li prodávající plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude prodávající v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude kupující postupovat v souladu se zákonem o DPH.
2. Vlastnické právo a nebezpečí škody
	1. Vlastnické právo ke každé části předmětu koupě nabývá kupující okamžikem jejího převzetí, potvrzeným protokolem o předání a převzetí.
	2. Nebezpečí škody na každé části předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jejího převzetí, potvrzeným protokolem o předání a převzetí.
3. Doba, způsob a místo plnění
	1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a předat jej kupujícímu za podmínek sjednaných v této smlouvě do 240 kalendářních dnů od nabytí platnosti této smlouvy.
	2. Místo plnění předmětu smlouvy, jakož i místo předání a převzetí všech částí předmětu koupě je určeno následujícími adresami kupujícího:

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka plánu** | **Adresa** |
| 48 | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, provozní středisko Sázava, gen. Vedrala Sázavského 481, 285 06 Sázava |
| 42 | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, provozní středisko Budeč, Budeč 10, 58 401 Hněvkovice |
| 55 | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, VD Humenice, Humenice 94, 374 01 Horní Stropnice |

* 1. Termín podle odst. 5.1 této smlouvy může být přiměřeně prodloužen v případě, že
		1. nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ; za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
1. výskyt negativních skutečností v dodavatelském řetězci prodávajícího, v jejichž důsledku
* bude výrobce předmětu koupě nebo jeho části v prodlení s dodáním prodávajícím včas objednaného předmětu koupě nebo jeho části nebo
* dojde ke zpoždění v přepravě předmětu koupě nebo jeho části z důvodů mimo kontrolu prodávajícího;
1. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby dočasně znemožňující nebo podstatně omezující dodání předmětu koupě nebo jeho části;
	* 1. kupující porušil povinnost poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k dodání předmětné koupě nebo jeho části dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na jeho řádné a včasné dodání.
	1. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži prodávajícímu.
	2. V případě výskytu překážek dle odst. 5.3 této smlouvy má prodávající v souladu s odst. 5.4 této smlouvy na prodloužení termínu nárok, nedohodne-li se s kupujícím na jiném postupu.
	3. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedena v souladu s odst. 12.4 této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího odstavce.
2. Předání a převzetí předmětu koupě
	1. Prodávající je povinen písemně, poštou nebo e-mailem, oznámit osobě oprávněné jednat za kupujícího ve věcech technických nejméně 5 pracovních dnů předem přesný termín předání každé části předmětu koupě. Tímto termínem mohou být pouze pracovní dny v čase mezi 8. a 12. hodinou, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Kupující je povinen potvrdit termín do 2 pracovních dnů od doručení oznámení podle věty první.
	2. Osoba oprávněná k jednání za kupujícího ve věcech technických je oprávněna k převzetí předmětu koupě a k dohodě o termínu předání předmětu koupě ve smyslu odst. 6.1 této smlouvy.
	3. Dodávka každé části předmětu koupě v místě předání a převzetí musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:
* číslo smlouvy kupujícího,
* číslo položky plánu v souladu s odst. 1.3 této smlouvy,
* identifikační údaje prodávajícího,
* nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek.
	1. Podmínkou pro úspěšné převzetí každé části předmětu koupě kupujícím je, že:
		1. Prodávající při předání každé části předmětu koupě předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro její provoz, včetně výbavy, tj. zejména servisní knížku, velký technický průkaz zvláštního vozidla nebo prohlášení o shodě (COC list) k položce plánu č. 42, 48, 55 a k příslušenství č.3 položky plánu č. 42, technické osvědčené samostatného technické celku ke každému příslušenství, protokol o provedení ověřovací zkoušky zdvihacího zařízení vystavený revizním technikem zdvihacího zařízení k příslušenství č. 1 příslušenství č. 3 položky plánu č. 42, návod k obsluze a další průvodní doklady k části předmětu koupě. Veškeré doklady musí být v českém jazyce nebo opatřeny překladem do českého jazyka.
		2. Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu veškeré návody k obsluze a další dokumentaci potřebnou pro bezpečný provoz, servis a údržbu části předmětu koupě, včetně návodů a dokumentace její výbavy. Veškeré návody a dokumentace musí být v českém jazyce nebo opatřeny překladem do českého jazyka.
		3. Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu prohlášení o shodě platné v rámci Evropské unie.
		4. Prodávající při předání části předmětu koupě předá kupujícímu veškeré další doklady ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku.
		5. Prodávající provede zprovoznění části předmětu koupě a provede zkoušku funkčnosti dle odst. 6.5 této smlouvy.
	2. Součástí předání každé části předmětu koupě je zkouška funkčnosti v místě dodání. Zkoušku funkčnosti provádí v rámci předání a zprovoznění části předmětu koupě prodávající za přítomnosti kupujícího. Zkouška funkčnosti zahrnuje prohlídku části předmětu koupě kupujícím a předvedení všech funkcí části předmětu koupě, včetně její výbavy, prodávajícím. Všechny provozní náplně je povinen dodat na své náklady prodávající.
	3. Kupující má právo při převzetí každé části předmětu koupě v místě dodání překontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky. V případě zjištění vady nebo nekompletnosti dodávky není kupující povinen část předmětu koupě převzít.
	4. Převzetí každé části předmětu koupě kupujícím bude potvrzeno písemným datovaným protokolem o předání a převzetí podepsaným oběma smluvními stranami.
1. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
	1. Část předmětu koupě má vady, nemá-li ujednané vlastnosti nebo není-li způsobilá pro použití k obvyklému účelu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání části předmětu koupě.
	2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími událostmi nebo v důsledku nedodržení provozních podmínek uvedených v záručním listě nebo v předané dokumentaci pro provoz, servis a údržbu části předmětu koupě. To neplatí, pokud vadu způsobil prodávající nebo některé z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.
	3. Délka záruční doby každé části předmětu koupě, včetně její výbavy, činí 36 měsíců, pokud není pro část předmětu koupě nebo její součást v technické specifikaci v příloze č. 1 této smlouvy, záručním listě nebo jiném předaném prohlášení o záruce, stanovena doba delší.
	4. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě uvedeným v protokolu o předání a převzetí. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná nebo telefonicky nahlášená kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží od okamžiku uplatnění oprávněné reklamace po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou část předmětu koupě užívat.
	5. Kupující je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně, poštou nebo e-mailem, u některého z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Kupující je zároveň oprávněn nahlásit reklamaci telefonicky, pokud ji následně písemně potvrdí. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo projevu vady a požadovaný způsob zjednání nápravy.
	6. Kupující má právo žádat na prodávajícím bezplatné odstranění vady části předmětu koupě v rozsahu uvedeném v reklamaci, včetně případné přepravy části předmětu koupě z místa poruchy do místa opravy a z místa opravy do místa předání a převzetí podle odst. 5.2.
	7. Reklamovaná vada musí být odstraněna do 30 pracovních dnů od doručení písemné reklamace nebo písemného potvrzení telefonického nahlášení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Prodávající je povinen zaslat písemné potvrzení telefonického nahlášení vady a jejího následného písemného potvrzení kupujícím dle čl. 7.5, či písemně potvrdit převzetí doručené písemné reklamace do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Prodávající sepíše protokol o odstranění reklamované vady, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Protokol o odstranění vady bude obsahovat údaj o době, o kterou se prodlužuje záruční doba.
	8. Pokud není možné reklamovanou vadu z technických nebo ekonomických důvodů odstranit, nebo pokud kupující oprávněně reklamuje stejnou vadu 3krát nebo vícekrát, má kupující právo žádat na prodávajícím dodání nové bezvadné části předmětu koupě nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace. Vadná část předmětu koupě bude prodávajícímu předána při převzetí nové bezvadné části předmětu koupě kupujícím. Na předání a převzetí nové bezvadné části předmětu koupě se použijí ujednání čl. VI. obdobně.
2. Podmínky záručního servisu
	1. Prodávající je povinen v záruční době na žádost kupujícího zajistit provádění pravidelných servisních prohlídek v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě. Přesný rozsah pravidelných servisních prohlídek je uveden v předané dokumentaci pro provoz, servis a údržbu části předmětu koupě. Náklady spojené s provedením pravidelných servisních prohlídek nese kupující.
	2. Kupující je oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě, a to písemně, poštou nebo e-mailem, u některého z autorizovaných servisních středisek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Kupující je zároveň oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky telefonicky, pokud žádost následně písemně potvrdí.
	3. Pravidelná servisní prohlídka musí být provedena do 10 pracovních dnů od doručení písemné žádosti nebo písemného potvrzení telefonické žádosti prodávajícímu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
	4. Kupující je bez ohledu na odst. 8.1 až 8.3 této smlouvy oprávněn zajistit provedení pravidelné servisní prohlídky v souladu s pokyny výrobce každé části předmětu koupě u jakéhokoliv výrobcem autorizovaného servisního střediska, aniž by tím byly dotčeny práva kupujícího vyplývající z čl. VII. této smlouvy.
	5. Prodávající je povinen v záruční době zajistit poskytování servisních a opravárenských úkonů na každé části předmětu koupě prostřednictvím svých vlastních či jiných autorizovaných servisních středisek. Veškeré použité náhradní díly musí být originálními a novými, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
3. Smluvní pokuty a sankce
	1. V případě, že je prodávající v prodlení s řádným dodáním předmětu koupě za podmínek sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení, a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí.
	2. V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo provedením pravidelné servisní prohlídky, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny dotčené části předmětu koupě za každý započatý den prodlení.
	3. V případě, že je prodávající v prodlení s písemným potvrzením telefonického nahlášení vady či písemným potvrzením doručené písemné reklamace, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny dotčené části předmětu koupě za každý započatý den prodlení.
	4. V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci v záruční době z důvodů stojících na straně prodávajícího je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den nemožnosti uplatnit reklamaci. V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci déle než 14 kalendářních dnů je kupující oprávněn odstranit vadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby na náklady prodávajícího. Nastoupením této osoby k opravě již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto článku.
	5. V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího žádost o provedení pravidelné servisní prohlídky v záruční době z důvodů stojících na straně prodávajícího je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den nemožnosti uplatnit takovou žádost. Kupující je v takovém případě zároveň oprávněn provést pravidelnou servisní prohlídku prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Nastoupením této osoby k provedení pravidelné servisní prohlídky již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto článku.
	6. Veškeré smluvní pokuty je prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího k zaplacení smluvní pokuty.
	7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením této smlouvy.
	8. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakékoli platby podle čl. III. této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Za den úhrady platby je považován den, ve kterém došlo k připsání celé částky ve prospěch účtu prodávajícího.
4. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy
	1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
	2. Každá ze smluvních stran je oprávněná od smlouvy odstoupit bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
	3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě.
	4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy nebo její části, pokud jsou splněny podmínky podle odst. 7.8 a kupující nevyužije své právo žádat na prodávajícím dodání nové bezvadné části předmětu koupě.
	5. Prodávající může odstoupit od smlouvy nebo její části z důvodu nemožnosti dodání předmětu koupě nebo jeho části. V takovém případě je kupující oprávněn požadovat zaplacení odstupného ve výši 5 % z kupní ceny části předmětu koupě, které se odstoupení týká. Odstupné je prodávající povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího k zaplacení.
	6. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
5. Rozhodné právo, řešení sporů
	1. Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice.
6. Závěrečná ujednání
	1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, čímž však není dotčeno právo prodávajícího si pro účely plnění předmětu této smlouvy opatřit část plnění prostřednictvím poddodavatelů.
	2. Prodávající opravňuje kupujícího uveřejnit smlouvu nebo její část podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu do 15 kalendářních dní od obdržení výzvy učiněné kupujícím veškeré údaje, které je povinen kupující uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má v dispozici prodávající.
	3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí kupující.
	4. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď prodávajícího dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
	5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
	6. Jakékoliv případné plnění předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
	7. Uzavřením této smlouvy prodávající na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch prodávajícího měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisních středisek

Kupující: Prodávající:

………………………………………. ……………………….…………………………..

RNDr. Petr Kubala jméno osoby oprávněné k podpisu smlouvy

generální ředitel funkce

Povodí Vltavy, státní podnik název nebo razítko firmy

**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

**Položka plánu č. 48 - Sázava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: kolový traktor** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Vznětový 6 válcový motor** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Zdvihový objem** | 6 000 cm3 - 7 000 cm3 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5 | **Jmenovitý výkon motoru (hodnota bez případného EPM navýšení výkonu motoru)** | 140kW - 160 kW | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | **Převodovka 6 stupňů Poverschiftu v 5-ti robotizovaných řadách** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 7 | **Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad** | min. 28/12 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 8 | **Automatický režim řazení stupňů pod zatížením ve všech skupinách** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 9 | **Řazení mezi skupinami elektrohydraulicky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | **Elektrohydraulicky ovládaný reverz pojezdu** | ano | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 11 | **Pojezdová rychlost při snížených otáčkách** | min. 40 km/h | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 12 | **Přírubová zadní náprava** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | **Odpružení přední nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 14 | **Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 15 | **Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 16 | **Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 17 | **Pohon přední nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 18 | **Pohon zadní nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 19 | **Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná a odpružená** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 20 | **Pneumatické odpružení kabiny** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 21 | **Multifunkční ovládání zabudované v opěrce sedadla obsluhy sloužící k ovládání převodovky, hydraulických okruhů, tříbodového závěsu**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 22 | **Střešní okno** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 23 | **Nastavitelný sloupek řízení** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 24 | **Rádio s funkcí Bluetooth, AUX, USB** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 25 | **Nastavitelné, klimatizované, vyhřívané, vzduchově odpružené sedadlo řidiče** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 26 | **Sedadlo spolujezdce homologované** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 27 | **Klimatizace s filtrací vzduchu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 28 | **Stěrač zadního okna** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 29 | **Teleskopicky výsuvná zrcátka** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 30 | **Rozvor náprav**  | min. 2750 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 31 | **Výška traktoru**  | max. 3200 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 32 | **Pohotovostní hmotnost traktoru bez prvků, čelního nakladače a závaží** | 7300 kg - 8500 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 33 | **Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně** | 540/540E/1000 ot./min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 34 | **2x výstražný maják homologovaný, oranžový napevno namontovaný** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 35 | **Vnější okruhy zadní hydrauliky ovládané elektronicky** | min. 4 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 36 | **Vratka hydrauliky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 37 | **Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu dvouokruhové a jednookruhové** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 38 | **Variabilní čerpadlo hydrauliky** | výkon pracovní min.120 l/min. + řízení min. 40 l/min. | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 39 | **Regulace průtoku oleje čerpadlem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 40 | **Výkon čerpadla hydrauliky odpovídající požadavkům na příslušenství** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 41 | **Zadní tříbodový závěs elektronicky ovládaný s rychloupínacími koncovkami ramen** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 42 | **Elektrické ovládání ramen hydrauliky na obou zadních blatnících** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 43 | **Zadní etážový závěs automatický, výškově stavitelný s hubicí o průměru 38 mm** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 44 | **Spodní závěs K 80** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 45 | **Pneumatiky přední rozměr** | min. R30, 540/65 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 46 | **Pneumatiky zadní rozměr** | min. R42, 650/65 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 47 | **Pneumatiky se šípovým vzorem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 48 | **Objem nádrže** | min. 300 l | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 49 | **Uzamykací kovová kapsa na nářadí** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 50 | **Uzamykatelná palivová nádrž** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 51 | **Přední blatníky otočné** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 52 | **Zadní blatníky rozšířené** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 53 | **16 pracovních světel LED - osvětlení 360°**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 54 | **Sada závaží do zadních kol adekvátní hmotnosti pro bezpečný provoz a práci s příslušenstvím** | min. 350 kg celkem | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 55 | **Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
|  |
| **Příslušenství č. 1** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: čelní nakladač** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Kompatibilní s dodávaným traktorem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Ovládání nakladače elektroproporcionální joystickem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 5 | **Zdvih nad terén v oku výložníku** | min. 4000 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | **Zdvih pod úroveň terénu** | min. 200 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | **Nosnost 300 mm od oka výložníku v max. výšce** | min. 2 300 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 8 | **Nosnost 300 mm od oka výložníku ve výšce 1500 mm** | min. 2 500 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 9 | **Připojení hydrauliky výložníku rychloupínacím nástavcem usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu i pod zatížením** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | **Euroupínací uchycení pracovních adaptérů s rychloupínacím mechanismem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | **Paralerogram a tlumič rázů** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | **Pracovní adaptér k výložníku: rampovací lopata s jedním prstem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | **Šířka rampovací lopaty** | min. 1400 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 14 | **Průměr kmene na lopatě**  | 200 mm - 800 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 15 | **Nosnost rampovací lopaty**  | min. 1000 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství č.2** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: návěs traktorový dvounápravový** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Vlečné řízené nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Mechanicky odpružená náprava** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 5 | **Třístranně sklopná korba** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 6 | **Celková hmotnost** | 16500 kg - 19000 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | **Užitečná hmotnost**  | min. 13500 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 8 | **Hmotnost na spojovací zařízení** | min.2500 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 9 | **Délka ložné plochy** | min. 5500 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 10 | **Šířka ložné plochy** | 2400 mm -2500 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 11 | **Výška bočnic sklopných podél spodní osy** | 500 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 12 | **Demontovatelné 2 ks středové sloupky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | **Tloušťka podlahového plechu a bočnic** | min. 4 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 14 | **Materiál podlahového plechu Hardox 400 nebo rovnocenný** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 15 | **Rám ze silnostěnného uzavřeného materiálu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 16 | **Maximální rychlost** | min. 40 km/h | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 17 | **Automatický zátěžový regulátor tlaku brzd** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 18 | **Brzdy vzduchové dvouhadicové** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 19 | **Parkovací brzda ruční mechanická** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 20 | **Spojovací zařízení typ K80, demontovatelné a vyměnitelné** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 21 | **Hydraulicky ovládaná podpěra oje**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 22 | **Hydraulické odpružení oje** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 23 | **Upínací zapuštěná oka v ložné ploše pro uchycení nákladu po každé straně** | 2x 4 ks  | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 24 | **Pevnost upínacích ok a jejich ukotvení uchycení dimenzované pro zajištění nákladu/pracovního stroje o hmotnosti 10 t**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 25 | **Zadní podpěrné nohy 2ks hydraulicky ovládané, mechanicky otočné o 90°** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 26 | **Rozměr pneumatik** | R22,5, 560/45 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 27 | **Zadní zařízení proti podjetí** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 28 | **Zajišťovací klíny pod kola** | 2 ks | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 29 | **Venkovní žebřík** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 30 | **Polyuretanový lak** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 31 | **Homologace pro provoz na veřejných komunikacích** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |

**Položka plánu č. 42 – Budeč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: kolový traktor** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Vznětový 4 válcový motor** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Zdvihový objem** | 3350cm3 - 6200 cm3 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5 | **Jmenovitý výkon motoru (hodnota bez případného EPM navýšení výkonu motoru)** | 95 kW - 105 kW | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | **Převodovka s plynulou změnou převodového poměru** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 7 | **Elektrohydraulicky ovládaný reverz pojezdu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 8 | **Přírubová zadní náprava** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 9 | **Odpružení přední nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | **Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | **Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | **Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | **Pohon přední nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 14 | **Pohon zadní nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 15 | **Typ kabiny: bezpečnostní odhlučněná a odpružená** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 16 | **Pneumaticky odpružená kabina** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 17 | **Multifunkční ovládání zabudované v opěrce sedadla obsluhy sloužící k ovládání převodovky, hydraulických okruhů, tříbodového závěsu**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 18 | **El. joystick v loketní opěrce s rozšířenými funkcemi pro ovládání převodovky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 19 | **Střešní okno** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 20 | **Nastavitelný sloupek řízení** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 21 | **Rádio s funkcí Bluetooth, AUX, USB** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 22 | **Nastavitelné, klimatizované, vyhřívané, vzduchově odpružené sedadlo řidiče** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 23 | **Sedadlo spolujezdce homologované** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 24 | **Klimatizace s filtrací vzduchu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 25 | **Stěrač zadního okna** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 26 | **Teleskopicky výsuvná zrcátka** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 27 | **Rozvor náprav**  | min. 2400 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 28 | **Výška traktoru**  | max. 3100 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 29 | **Pohotovostní hmotnost traktoru bez prvků, čelního nakladače a závaží** | 4500 kg - 5900 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 30 | **Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně** | 540/540E/1000 ot./min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 31 | **1x výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný z držáku** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 32 | **Vnější okruhy zadní hydrauliky ovládané elektronicky** | min. 3,  | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 33 | **Vratka hydrauliky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 34 | **Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu dvouokruhové a jednookruhové** | ano  | (dodavatel vyplní ANO) |
| 34 | **Axiální čerpadlo hydrauliky** | výkon min.150 l/min. | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 36 | **Regulace průtoku oleje čerpadlem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 37 | **Elektricky ovládané střední hydraulické okruhy – připojení čelního nakladače, hydrauliky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 38 | **Čelní hydraulika napojená na středový hydraulický okruh** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 39 | **Výkon čerpadla hydrauliky odpovídající požadavkům na příslušenství** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 40 | **Zadní tříbodový závěs elektronicky ovládaný s rychloupínacími koncovkami ramen** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 41 | **Přední tříbodový závěs** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 42 | **Hydraulické vývody pro vpředu připojitelné nářadí do tříbodového závěsu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 43 | **Elektrické ovládání ramen hydrauliky na obou zadních blatnících** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 44 | **Zadní etážový závěs automatický, výškově stavitelný s hubicí o průměru 38 mm** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 45 | **Spodní závěs K 80** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 46 | **Pneumatiky přední rozměr** | min. R28, 480/65 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 47 | **Pneumatiky zadní rozměr** | min. R38, 600/65 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 48 | **Pneumatiky lesní zesílené s šípovým vzorem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 49 | **Ochranný rám bočních světel na kabině** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 50 | **Ochranný kryt čelní masky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 51 | **Uzamykací kovová kapsa na nářadí** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 52 | **Uzamykatelná palivová nádrž** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 53 | **Přední blatníky otočné** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 54 | **Zadní blatníky rozšířené** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 55 | **8x pracovních světel LED – osvětlení 360°**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 56 | **Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství č. 1** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: závaží** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Hmotnost adekvátní pro bezpečný provoz a práci s příslušenstvím** | min. 600 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 4 | **Uchycení do zadního a předního tříbodového závěsu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství č. 2** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: čelní nakladač** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Kompatibilní s dodávaným traktorem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Ovládání nakladače elektroproporcionální joystickem traktoru** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 5 | **Zdvih nad terén v oku výložníku** | min. 4000 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | **Zdvih pod úroveň terénu** | min. 150 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | **Nosnost 300 mm od oka výložníku v max. výšce** | min. 1 900 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 8 | **Nosnost 300 mm od oka výložníku ve výšce 1500 mm** | min. 2 000 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 9 | **Připojení hydrauliky výložníku rychloupínacím nástavcem usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu i pod zatížením** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | **Euroupínací uchycení pracovních adaptérů s rychloupínacím mechanismem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | **Třetí funkce** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | **Paralerogram a tlumič rázů** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | **Pracovní adaptér k výložníku: rampovací lopata s dvěma prsty** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 14 | **Plné dno lopaty** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 15 | **Šířka rampovací lopaty** | min. 1400 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 16 | **Průměr kmene na lopatě**  | 200 mm - 800 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 17 | **Nosnost rampovací lopaty**  | min. 1000 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství č.3** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: vyvážecí vlek** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Dvojitý rám** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Délka ložné plochy bez prodloužení** | min. 3 700 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5 | **Stavitelné prodloužení ložné plochy včetně 2 ks klanic** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 6 | **Užitečná hmotnost bez hydraulické ruky** | min. 9 500 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | **Největší povolená hmotnost** | max.12 000 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 8 | **Plocha ložné plochy** | min. 2,3 m2 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 9 | **Objem nákladového prostoru**  | min.7 m3 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 10 | **Brzdový systém soupravy na 4 kola vzduchový** | ano | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 11 | **Nápravy výkyvné tandemové** | ano | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 12 | **Zakrytovaný brzdový válec** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | **Stabilní čepy náprav** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 14 | **lesnické pneu a kryty ventilků** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 15 | **Rozměr pneumatik / počet pláten** | R 17 / min. 18PR  | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 16 | **Čelní štít** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 17 | **Počet klanic** | min. 4 páry | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 18 | **Výška klanic**  | 1100 mm -1300 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 19 | **Klanice ohýbané, otočné** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 20 | **Vkládací vana na klest nízká na rám vyvážecího vleku** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 21 | **Teleskopické zadní prodloužení** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 22 | **Opěrné nohy výsuvné nebo sklopné** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 23 | **Natáčení oje dvěma pístnicemi** | ano | ((dodavatel vyplní ANO)) |
| 24 | **Kardanový hřídel** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 25 | **Odstavná noha**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 26 | **Pracovní plošina a držák ovládání pro obsluhu hydraulické ruky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 27 | **Oj pro spodní závěs** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 28 | **Tažný závěs výměnný koule K80**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 29 | **Tažný závěs výměnný oko pro průměr čepu 38 mm** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 30 | **Povolená homologovaná rychlost pro jízdu na pozemních komunikacích**  |  min. 30 km/h | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 31 | **Zakládací klíny** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 32 | **Výbava pro provoz na veřejných komunikacích** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 33 | **Rampa pro světla s ochrannými kryty** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství č. 1 k příslušenství č. 3** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: hydraulická ruka** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Dosah na plný výsuv** | min. 7700 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 4 | **Teleskopický výsuv** | 2x, každý min. 1000 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5 | **Zvedací síla hydraulické ruky v maximálním dosahu bez drapáku a rotátoru** | min. 400 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | **Úhel otáčení hydraulické ruky** | min. 380 ° | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | **Dálkové rádiové ovládání** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 8 | **Pohon hydraulického okruhu kardanem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 9 | **Hydraulický naviják s rádiovým dálkovým ovládáním** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | **Lano navijáku**  | min. 30 m | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 11 | **Tažná síla lana** | min. 1300 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 12 | **Průměr lana** | min. 6 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 13 | **Vlastní hydraulický okruh** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 14 | **Hydraulický rotátor** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 15 | **Nosnost hydraulického rotátoru**  | min. 3000 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 16 | **Úhel otáčení hydraulického rotátoru: nekonečný** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 17 | **Drapák na kulatinu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 18 | **Vkládací lopata do drapáku** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 19 | **Maximální rozevření drapáku** | min. 1200 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |

**Položka plánu č. 55 – VD Humenice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: kolový traktor** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Vznětový motor** | min. 3válcový | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 4 | **Zdvihový objem** | 2800 cm3 - 3500 cm3 | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5 | **Jmenovitý výkon motoru** | min. 55 kW | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | **Převodovka reverzní, plně synchronizovaná** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 7 | **Reverz pojezdu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 8 | **Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad** | min. 12/12 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 9 | **Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | **Uzávěrka přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | **Pohon přední nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | **Pohon zadní nápravy** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | **Typ kabiny: bezpečnostní, odhlučněná** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 14 | **Střecha s průhledem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 15 | **Nastavitelný sloupek řízení** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 16 | **Rádio s funkcí Bluetooth, AUX, USB** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 17 | **Nastavitelné, a vzduchově odpružené sedadlo řidiče** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 18 | **Sedadlo spolujezdce homologované** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 19 | **Potahy sedadel látkové odnímatelné** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 20 | **Klimatizace** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 21 | **Rozvor náprav** | 2050 mm - 2300 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 22 | **Výška traktoru bez ochranného rámu** | max. 2 650 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 23 | **Pohotovostní hmotnost traktoru**  | 2700 kg - 3700 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 24 | **Zadní vývodový hřídel – minimální úrovně** |  540/540E ot/min | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 25 | **Zadní tříbodový závěs kategorie II.** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 26 | **Zvedací síla ramen** | min. 20kN | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 27 | **Zadní etážový závěs automatický, průměr čepu 38 mm** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 28 | **Spodní tažná lišta** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 29 | **Výstražný maják homologovaný, oranžový odnímatelný** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 30 | **Vnější okruhy zadní hydrauliky** | min. 2  | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 31 | **Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu dvouokruhové a jednookruhové** | ano  | (dodavatel vyplní ANO) |
| 32 | **Výkon čerpadla pracovní hydrauliky**  | min.45 l/min. | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 33 | **Vyhřívací tělísko pro snadný start** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 34 | **Pneumatiky zadní**  | min. R30, 420/85 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 35 | **Pneumatiky přední**  | min. R20,380/70 | (dodavatel vyplní číselný údaj) |
| 36 | **Pneumatiky se šípovým vzorem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 37 | **Přední blatníky** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 38 | **Uzamykací kovová kapsa na nářadí namontovaná vně traktoru** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 39 | **Uzamykatelná palivová nádrž** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 40 | **Dvě přední a dvě zadní pracovní světla** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 41 | **Zadní stěrač** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 42 | **Sada závaží do zadních kol**  | min. 150 kg celkem | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 43 | **Držák čelního závaží** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 44 | **Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích**  | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství č. 1** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: čelní nakladač** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Kompatibilní s dodávaným traktorem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Ovládání nakladače joystickem** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 5 | **Zdvih nad terén v oku výložníku** | min. 3 200 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | **Zdvih pod úroveň terénu** | min. 150 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 7 | **Nosnost v oku výložníku v max. výšce** | min. 1 400 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 8 | **Nosnost v oku výložníku v úrovni země**  | min. 1 700 kg | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 9 | **Připojení hydrauliky výložníku rychloupínacím nástavcem usnadňující zapojení celého hydraulického okruhu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | **Paralerogram a tlumič rázů** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | **Euroupínací uchycení pracovních adaptérů s rychloupínacím mechanizmen** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | **Pracovní nářadí k výložníku: rampovací lopata s jedním přidržovacím prstem** | šířka min. 1400 mm | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 13 | **Pracovní nářadí k výložníku: paletizační vidle s polohováním vidlic** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
|  |  |  |  |
| **Příslušenství č. 2** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení** | **(Dodavatel vyplní název a typové označení)** |
| 2 | **Typ: ochranná výbava traktoru** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | **Homologovaný ochranný trubkový rám kabiny se sítí** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | **Zasíťování oken (boční a zadní)** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 5 | **Ochrana palivové nádrže proti proražení** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 6 | **Lesnické pneu** | ano | (dodavatel vyplní ANO) |

**Příloha č. 2 – Seznam autorizovaných servisních středisek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Servisní místo (firma)** | **Adresa** | **Provozní doba** | **Kontakt** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |