# A Průvodní list

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Nivnička, Úprava Nivničky, ř.km. 12,650-14,100,

oprava stupně a opevnění, odstranění nánosů

Místo stavby: Koryto toku Nivnička v ř.km 12,650-14,100

Kraj: Zlínský

Katastrální území: Suchá loz

Čísla pozemků:

Níže uvedené pozemky nebo jejich části jsou pozemky, na kterých je realizováno stávající vodní dílo – upravené koryto toku Nivnička. Veškeré stavební práce budou prováděny v rámci pozemků výše uvedeného vodního díla, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.

Seznam pozemků, na kterých se bude oprava realizovat (k.ú. Suchá Loz):

Číslo pozemku Druh pozemku Vlastník, jméno, adresa

2373/2 vodní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Orientační určení polohy:

Začátek úseku: X= -519714.2608 Y= -1194133.9101

Konec úseku: X= -519710.9572 Y= -1194079.7196

Výčet pozemků s právem zákonné služebnosti: ----

Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště: 2373/2

Předmět dokumentace: Odstranění povodňových škod ze září 2024 v úseku koryta toku Nivnička ř.km 12,650-14,100. Součástí akce je oprava poškozených úseků břehového opevnění, oprava poškozené konstrukce spádového stupně, odtěžení nánosů ze dna toku.

Trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá stavba

Účel užívání stavby: Stabilizace koryta

**A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.1.3 Údaje o žadateli**

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.2 Seznam vstupních podkladů**

- zaměření stávajícího stavu

- stavebně technický průzkum

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR – Nivnička, Úprava Nivničky, ř.km 12,650-14,100, oprava stupně a opevnění, odstranění nánosů, Ing. Vystrčilová Anna, 11.10.2024

## **A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

## Dokumentace řeší odstranění povodňových škod – odstranění nánosů uvedení stabilizačních prvků upraveného koryta do původního stavu. Opravou nebudou měněny stavební ani kapacitní parametry stávajícího upraveného koryta.

## a) hloubka stavby … ----

## b) výška stavby … ----

## c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě … ----

## d) plánovaný začátek a konec realizace stavby … červenec 2025 – prosinec 2025

## Břeclav 05. 2025 Ing. Jan Varadínek