**DVT Ostrovský potok a Hadí potok v intravilánu obce Ostrov**

* Ostrovský potok: ř.km 7,365 – 11,727.
* Hadí potok: ř.km 0,000 – 0,280.
* Sečení levého i pravého břehu drobných vodních toků Ostrovský potok /IDVT 10100756/ a Hadí potok /IDVT 10196451/ na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. p.č. 343/4, 357/2, 357/9, 379/1, 385/2, 389/2, 390/5, 403/1, 5069, 5246, 6548, 5929, 5702, 6503 a 5665 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna v úseku Ostrovského potoka od rodinného domu č.p. 142 v ř.km 11,727 po rodinný dům č.p. 212 v ř.km 7,365 a Hadího potoka od poldru v ř.km 0,280 po soutok s Ostrovským potokem v ř.km 0,000.
* Celková délka obou úseků je 4,642 km a celková plocha (dvě seče; jedna seč = 13 692 m2) určená k sečení je 27 384 m2.
* Sečení bude provedeno formou mulčování, v případě posečení bez mulčování (např. křovinořezem) bude posečená travní hmota vyhrabána a následně odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč.břehů.
* Práce zahrnují i kompletní odstranění invazivních druhů rostlin (např. křídlatky) a křovin, či výmladků do průměru 7cm, které se nacházejí v průtočném profilu toku (tzn. na obou březích), či do průtočného profilu zasahují (přesahují. Následně musí být tato vegetace odstraněna z průtočného profilu, vyhrabána a ekologicky zlikvidována. Ostatní stromy a keře většího průměru budou ponechány
* Vegetace bude stejným způsobem odstraněna i ze špatně přístupných míst, pat svahů a nánosů.
* Zhotovitel bude bezpodmínečně dodržovat BOZP při práci s jednotlivými stroji či nářadím.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách.
* S veškerými materiály a odpady, které vzniknou prováděním předmětných prací se bude nakládat dle platného zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu břehových porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Každý rok před zahájením první seče dojde po předchozí písemné výzvě za účasti technického dozoru k řádnému seznámení se s terénem a stanovení si rozsahu výše uvedených prací, před zahájením samotných prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota, Křídlatka a vyřezané dřeviny nesmí být ponechány v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Jejich likvidace proběhne v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (např. štěpkováním, odvozem na sběrný dvůr atd.),
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos od 15. 6. do 15.7 a druhý pokos od 15.9. do**

**15.10**

Technický dozor akce: **Březina Petr,** [**brezina@pmo.cz**](mailto:polaskova@pmo.cz) **+420 724 623 873**

**Přílohy:** - situace

